**Типовые размеры жд контейнеров по ГОСТ 18477-79**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***МАССА*** | ***внутр.******объем******куб.м*** | ***РАЗМЕРЫ*** | ***размеры******дверного******проема в свету*** |
| ***наружные*** | ***внутренние*** |
| ***брутто*** | ***нетто*** |  | ***Д x Ш х В*** | ***Д x Ш х В*** | ***Ш х В*** |
| ***тн*** | ***тн*** |  |
| ***3*** | ***2,4*** | ***5,16*** | ***2100 х 1325 х 2400*** | ***1980 х 1225 х 2128*** | ***1225 х 2090*** |
| ***5*** | ***3,8*** | ***10,4*** | ***2100 х 2650 х 2400*** | ***1950 х 2515 х 2128*** | ***1950 х 2100*** |
| ***20*** | ***17,8*** | ***30,6*** | ***6058 х 2438 х 2438*** | ***5867 х 2330 х 2197*** | ***2286 х 2134*** |
| ***24*** | ***21,8*** | ***32,7*** | ***6058 х 2438 х 2591*** | ***5867 х 2330 х 2350*** | ***2286 х 2261*** |
| ***40*** | ***30,48*** | ***66,6*** | ***12192 х 2438 х 2591*** | ***11988 х 2330 х 2350*** | ***2286 х 2261*** |
| ***40*** | ***30,48*** | ***62,4*** | ***12192 х 2438 х 2438*** | ***11988 х 2330 х 2197*** | ***2286 х 2134*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Типовые размеры вагонов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***МАССА*** | ***внутр.******объем******куб.м*** | ***РАЗМЕРЫ*** | ***размеры******дверного******проема в свету*** |
| ***наружные*** | ***внутренние*** |
| ***брутто*** | ***нетто*** |  | ***Д x Ш х В*** | ***Д x Ш х В*** | ***Ш х В*** |
| ***тн*** | ***тн*** |  |
| ***85,8*** | ***64*** | ***120*** | ***14700 х 3260 х 4654*** | ***13870 х 2769 х 2737*** | ***3825 х 2700*** |
| ***86,8*** | ***65*** | ***120*** | ***14700 х 3228 х 4570*** | ***13870 х 2760 х 2791*** | ***2000 х 2700*** |
|  |  |  |  |  |  |